(footprint "2x18_P2.54mm_Horizontal" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 606BC2D5)
  (descr "Samtec HLE .100\" Tiger Beam Cost-effective Single Beam Socket Strip, HLE-150-02-xx-DV-TE, 50 Pins per row (http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-1xx-02-xx-dv-xe-xx-mkt.pdf, http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-thru.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags "connector Samtec HLE top entry")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.127 -6.477) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "2x18_P2.54mm_Horizontal" (at 0 6.223) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0.254 4.191) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole roundrect (at -22.733 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.19084))
  (pad "2" thru_hole circle (at -22.733 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at -20.193 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at -20.193 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole circle (at -17.653 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole circle (at -17.653 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole circle (at -15.113 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole circle (at -15.113 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "9" thru_hole circle (at -12.573 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "10" thru_hole circle (at -12.573 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "11" thru_hole circle (at -10.033 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "12" thru_hole circle (at -10.033 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "13" thru_hole circle (at -7.493 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "14" thru_hole circle (at -7.493 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole circle (at -4.953 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "16" thru_hole circle (at -4.953 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "17" thru_hole circle (at -2.413 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "18" thru_hole circle (at -2.413 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" thru_hole circle (at 0.127 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "20" thru_hole circle (at 0.127 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "21" thru_hole circle (at 2.667 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "22" thru_hole circle (at 2.667 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "23" thru_hole circle (at 5.207 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "24" thru_hole circle (at 5.207 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "25" thru_hole circle (at 7.747 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "26" thru_hole circle (at 7.747 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "27" thru_hole circle (at 10.287 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "28" thru_hole circle (at 10.287 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "29" thru_hole circle (at 12.827 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "30" thru_hole circle (at 12.827 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "31" thru_hole circle (at 15.367 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "32" thru_hole circle (at 15.367 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "33" thru_hole circle (at 17.907 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "34" thru_hole circle (at 17.907 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "35" thru_hole circle (at 20.447 2.413) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "36" thru_hole circle (at 20.447 -2.667) (size 1.31 1.31) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "${KISYS3DMOD}/Connector_Samtec_HLE_THT.3dshapes/Samtec_HLE-150-02-xx-DV-TE_2x50_P2.54mm_Horizontal.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
