(footprint "DRAM-72-2021" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 557F883C)
  (descr "DRAM socket 72")
  (tags "socket 72-pin DRAM simm module")
  (fp_text reference "SIMM702" (at -8.382 -3.683) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "MT16D832" (at 7.112 -3.556) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text user "1" (at 50.165 2.413) (layer "F.SilkS"))
  (pad "1" thru_hole rect (at 47.625 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "2" thru_hole circle (at 46.355 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "3" thru_hole circle (at 45.085 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "4" thru_hole circle (at 43.815 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "5" thru_hole circle (at 42.545 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "6" thru_hole circle (at 41.275 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "7" thru_hole circle (at 40.005 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "8" thru_hole circle (at 38.735 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "9" thru_hole circle (at 37.465 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "10" thru_hole circle (at 36.195 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "11" thru_hole circle (at 34.925 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "12" thru_hole circle (at 33.655 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "13" thru_hole circle (at 32.385 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "14" thru_hole circle (at 31.115 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "15" thru_hole circle (at 29.845 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "16" thru_hole circle (at 28.575 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "17" thru_hole circle (at 27.305 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "18" thru_hole circle (at 26.035 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "19" thru_hole circle (at 24.765 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "20" thru_hole circle (at 23.495 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "21" thru_hole circle (at 22.225 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "22" thru_hole circle (at 20.955 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "23" thru_hole circle (at 19.685 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "24" thru_hole circle (at 18.415 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "25" thru_hole circle (at 17.145 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "26" thru_hole circle (at 15.875 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "27" thru_hole circle (at 14.605 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "28" thru_hole circle (at 13.335 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "29" thru_hole circle (at 12.065 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "30" thru_hole circle (at 10.795 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "31" thru_hole circle (at 9.525 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "32" thru_hole circle (at 8.255 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "33" thru_hole circle (at 6.985 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "34" thru_hole circle (at 5.715 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "35" thru_hole circle (at 4.445 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "36" thru_hole circle (at 3.175 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "37" thru_hole circle (at -3.175 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "38" thru_hole circle (at -4.445 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "39" thru_hole circle (at -5.715 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "40" thru_hole circle (at -6.985 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "41" thru_hole circle (at -8.255 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "42" thru_hole circle (at -9.525 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "43" thru_hole circle (at -10.795 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "44" thru_hole circle (at -12.065 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "45" thru_hole circle (at -13.335 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "46" thru_hole circle (at -14.605 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "47" thru_hole circle (at -15.875 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "48" thru_hole circle (at -17.145 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "49" thru_hole circle (at -18.415 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "50" thru_hole circle (at -19.685 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "51" thru_hole circle (at -20.955 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "52" thru_hole circle (at -22.225 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "53" thru_hole circle (at -23.495 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "54" thru_hole circle (at -24.765 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "55" thru_hole circle (at -26.035 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "56" thru_hole circle (at -27.305 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "57" thru_hole circle (at -28.575 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "58" thru_hole circle (at -29.845 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "59" thru_hole circle (at -31.115 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "60" thru_hole circle (at -32.385 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "61" thru_hole circle (at -33.655 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "62" thru_hole circle (at -34.925 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "63" thru_hole circle (at -36.195 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "64" thru_hole circle (at -37.465 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "65" thru_hole circle (at -38.735 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "66" thru_hole circle (at -40.005 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "67" thru_hole circle (at -41.275 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "68" thru_hole circle (at -42.545 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "69" thru_hole circle (at -43.815 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "70" thru_hole circle (at -45.085 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "71" thru_hole circle (at -46.355 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "72" thru_hole circle (at -47.625 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "ctr" thru_hole circle (at 0 0) (size 2.794 2.794) (drill 2.4384) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "lg" thru_hole circle (at -55.88 0) (size 2.794 2.794) (drill 2.4384) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
  (pad "sm" thru_hole circle (at 55.88 0) (size 2.3368 2.3368) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS"))
)
