(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "74FCT646" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U702" (id 0) (at 0 18.2372 0))
    (property "Value" "74FCT646" (id 1) (at 0 15.875 0))
    (property "Footprint" "Package_SO:SOIC-24W_7.5x15.4mm_P1.27mm" (id 2) (at 0 0 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0))
    (property "Digikey" "296-33244-5-ND" (id 4) (at 0 17.8816 0))
    (property "ki_locked" "" (id 5) (at 0 0 0))
    (symbol "74FCT646_1_0"
      (pin input line (at -12.7 1.27 0) (length 2.54)
        (name "CPAB")
        (number "1")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "A7")
        (number "10")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "A8")
        (number "11")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "B8")
        (number "13")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "B7")
        (number "14")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "B6")
        (number "15")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "B5")
        (number "16")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 3.81 180) (length 2.54)
        (name "B4")
        (number "17")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 6.35 180) (length 2.54)
        (name "B3")
        (number "18")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 8.89 180) (length 2.54)
        (name "B2")
        (number "19")
      )
      (pin input line (at 1.27 -16.51 90) (length 2.54)
        (name "SAB")
        (number "2")
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 11.43 180) (length 2.54)
        (name "B1")
        (number "20")
      )
      (pin input inverted (at -1.27 -16.51 90) (length 2.54)
        (name "G")
        (number "21")
      )
      (pin input line (at 3.81 -16.51 90) (length 2.54)
        (name "SBA")
        (number "22")
      )
      (pin input line (at -12.7 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "CPBA")
        (number "23")
      )
      (pin input line (at -3.81 -16.51 90) (length 2.54)
        (name "DIR")
        (number "3")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 11.43 0) (length 2.54)
        (name "A1")
        (number "4")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 8.89 0) (length 2.54)
        (name "A2")
        (number "5")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 6.35 0) (length 2.54)
        (name "A3")
        (number "6")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 3.81 0) (length 2.54)
        (name "A4")
        (number "7")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "A5")
        (number "8")
      )
      (pin bidirectional line (at -12.7 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "A6")
        (number "9")
      )
    )
    (symbol "74FCT646_1_1")
    (symbol "74FCT646_2_0"
      (pin power_in line (at 0 -10.16 90) (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "12")
      )
      (pin power_in line (at 0 10.16 270) (length 2.54)
        (name "Vcc")
        (number "24")
      )
    )
    (symbol "74FCT646_2_1")
  )
)
