(kicad_symbol_lib (version 20220914) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "AT27C4096" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 0 5.08 0))
    (property "Value" "AT27C4096" (at 0 2.54 0))
    (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
    (property "Datasheet" "" (at 0 0 0))
    (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
    (symbol "AT27C4096_1_1"
      (pin input line (at 21.59 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "O8")
        (number "10")
      )
      (pin input line (at 21.59 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "O7")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at 21.59 -19.05 180) (length 2.54)
        (name "O6")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at 21.59 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "O5")
        (number "14")
      )
      (pin input line (at 21.59 -24.13 180) (length 2.54)
        (name "O4")
        (number "15")
      )
      (pin input line (at 21.59 -26.67 180) (length 2.54)
        (name "O3")
        (number "16")
      )
      (pin input line (at 21.59 -29.21 180) (length 2.54)
        (name "O2")
        (number "17")
      )
      (pin input line (at 21.59 -31.75 180) (length 2.54)
        (name "O1")
        (number "18")
      )
      (pin input line (at 21.59 -34.29 180) (length 2.54)
        (name "O0")
        (number "19")
      )
      (pin input line (at 21.59 -43.18 180) (length 2.54)
        (name "_CE")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at 21.59 -38.1 180) (length 2.54)
        (name "_OE")
        (number "20")
      )
      (pin input line (at -6.35 -39.37 0) (length 2.54)
        (name "A0")
        (number "21")
      )
      (pin input line (at -6.35 -36.83 0) (length 2.54)
        (name "A1")
        (number "22")
      )
      (pin input line (at -6.35 -34.29 0) (length 2.54)
        (name "A2")
        (number "23")
      )
      (pin input line (at -6.35 -31.75 0) (length 2.54)
        (name "A3")
        (number "24")
      )
      (pin input line (at -6.35 -29.21 0) (length 2.54)
        (name "A4")
        (number "25")
      )
      (pin input line (at -6.35 -26.67 0) (length 2.54)
        (name "A5")
        (number "26")
      )
      (pin input line (at -6.35 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "A6")
        (number "27")
      )
      (pin input line (at -6.35 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "A7")
        (number "28")
      )
      (pin input line (at -6.35 -19.05 0) (length 2.54)
        (name "A8")
        (number "29")
      )
      (pin input line (at 21.59 3.81 180) (length 2.54)
        (name "O15")
        (number "3")
      )
      (pin input line (at -6.35 -16.51 0) (length 2.54)
        (name "A9")
        (number "31")
      )
      (pin input line (at -6.35 -13.97 0) (length 2.54)
        (name "A10")
        (number "32")
      )
      (pin input line (at -6.35 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "A11")
        (number "33")
      )
      (pin input line (at -6.35 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "A12")
        (number "34")
      )
      (pin input line (at -6.35 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "A13")
        (number "35")
      )
      (pin input line (at -6.35 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "A14")
        (number "36")
      )
      (pin input line (at -6.35 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "A15")
        (number "37")
      )
      (pin input line (at -6.35 1.27 0) (length 2.54)
        (name "A16")
        (number "38")
      )
      (pin input line (at -6.35 3.81 0) (length 2.54)
        (name "A17")
        (number "39")
      )
      (pin input line (at 21.59 1.27 180) (length 2.54)
        (name "O14")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at 21.59 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "O13")
        (number "5")
      )
      (pin input line (at 21.59 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "O12")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at 21.59 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "O11")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at 21.59 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "O10")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at 21.59 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "O9")
        (number "9")
      )
    )
    (symbol "AT27C4096_2_1"
      (pin power_in line (at -2.54 -7.62 90) (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "11")
      )
      (pin power_in line (at 2.54 -7.62 90) (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "30")
      )
      (pin power_in line (at 0 13.97 270) (length 2.54)
        (name "Vcc")
        (number "40")
      )
    )
  )
)
