(footprint "48-BSSOP" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "48-BSSOP" (at 0 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -4.66725 -7.3025) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -4.66725 -6.6675) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -4.66725 -6.0325) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -4.66725 -5.3975) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -4.66725 -4.7625) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -4.66725 -4.1275) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -4.66725 -3.4925) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at -4.66725 -2.8575) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -4.66725 -2.2225) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at -4.66725 -1.5875) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -4.66725 -0.9525) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at -4.66725 -0.3175) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at -4.66725 0.3175) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at -4.66725 0.9525) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at -4.66725 1.5875) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at -4.66725 2.2225) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at -4.66725 2.8575) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at -4.66725 3.4925) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "19" smd rect (at -4.66725 4.1275) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd rect (at -4.66725 4.7625) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "21" smd rect (at -4.66725 5.3975) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "22" smd rect (at -4.66725 6.0325) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "23" smd rect (at -4.66725 6.6675) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "24" smd rect (at -4.66725 7.3025) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "25" smd rect (at 4.66725 7.3025) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "26" smd rect (at 4.66725 6.6675) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "27" smd rect (at 4.66725 6.0325) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "28" smd rect (at 4.66725 5.3975) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "29" smd rect (at 4.66725 4.7625) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "30" smd rect (at 4.66725 4.1275) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "31" smd rect (at 4.66725 3.4925) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "32" smd rect (at 4.66725 2.8575) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "33" smd rect (at 4.66725 2.2225) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "34" smd rect (at 4.66725 1.5875) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "35" smd rect (at 4.66725 0.9525) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "36" smd rect (at 4.66725 0.3175) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "37" smd rect (at 4.66725 -0.3175) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "38" smd rect (at 4.66725 -0.9525) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "39" smd rect (at 4.66725 -1.5875) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "40" smd rect (at 4.66725 -2.2225) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "41" smd rect (at 4.66725 -2.8575) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "42" smd rect (at 4.66725 -3.4925) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "43" smd rect (at 4.66725 -4.1275) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "44" smd rect (at 4.66725 -4.7625) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "45" smd rect (at 4.66725 -5.3975) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "46" smd rect (at 4.66725 -6.0325) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "47" smd rect (at 4.66725 -6.6675) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "48" smd rect (at 4.66725 -7.3025) (size 2.0447 0.4064) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KICAD6_3DMODEL_DIR}/Package_SO.3dshapes/SSOP-48_7.5x15.9mm_P0.635mm.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
