(footprint "PCI-3V3" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 63F8E688)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 6.14569 -38.79615 270) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "PCI-3V3" (at -6.11251 -32.53976 270) (layer "F.Fab"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 38.74 270) (size 2.44 2.44) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -26.03 270) (size 2.44 2.44) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A1" thru_hole roundrect (at 3.81 -40.64 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "A2" thru_hole circle (at 1.27 -39.37 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A3" thru_hole circle (at 3.81 -38.1 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A4" thru_hole circle (at 1.27 -36.83 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A5" thru_hole circle (at 3.81 -35.56 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A6" thru_hole circle (at 1.27 -34.29 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A7" thru_hole circle (at 3.81 -33.02 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A8" thru_hole circle (at 1.27 -31.75 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A9" thru_hole circle (at 3.81 -30.48 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A10" thru_hole circle (at 1.27 -29.21 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A11" thru_hole circle (at 3.81 -27.94 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A14" thru_hole circle (at 1.27 -24.13 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A15" thru_hole circle (at 3.81 -22.86 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A16" thru_hole circle (at 1.27 -21.59 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A17" thru_hole circle (at 3.81 -20.32 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A18" thru_hole circle (at 1.27 -19.05 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A19" thru_hole circle (at 3.81 -17.78 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A20" thru_hole circle (at 1.27 -16.51 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A21" thru_hole circle (at 3.81 -15.24 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A22" thru_hole circle (at 1.27 -13.97 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A23" thru_hole circle (at 3.81 -12.7 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A24" thru_hole circle (at 1.27 -11.43 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A25" thru_hole circle (at 3.81 -10.16 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A26" thru_hole circle (at 1.27 -8.89 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A27" thru_hole circle (at 3.81 -7.62 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A28" thru_hole circle (at 1.27 -6.35 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A29" thru_hole circle (at 3.81 -5.08 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A30" thru_hole circle (at 1.27 -3.81 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A31" thru_hole circle (at 3.81 -2.54 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A32" thru_hole circle (at 1.27 -1.27 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A33" thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A34" thru_hole circle (at 1.27 1.27 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A35" thru_hole circle (at 3.81 2.54 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A36" thru_hole circle (at 1.27 3.81 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A37" thru_hole circle (at 3.81 5.08 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A38" thru_hole circle (at 1.27 6.35 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A39" thru_hole circle (at 3.81 7.62 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A40" thru_hole circle (at 1.27 8.89 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A41" thru_hole circle (at 3.81 10.16 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A42" thru_hole circle (at 1.27 11.43 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A43" thru_hole circle (at 3.81 12.7 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A44" thru_hole circle (at 1.27 13.97 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A45" thru_hole circle (at 3.81 15.24 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A46" thru_hole circle (at 1.27 16.51 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A47" thru_hole circle (at 3.81 17.78 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A48" thru_hole circle (at 1.27 19.05 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A49" thru_hole circle (at 3.81 20.32 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A50" thru_hole circle (at 1.27 21.59 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A51" thru_hole circle (at 3.81 22.86 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A52" thru_hole circle (at 1.27 24.14 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A53" thru_hole circle (at 3.81 25.41 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A54" thru_hole circle (at 1.27 26.68 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A55" thru_hole circle (at 3.81 27.95 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A56" thru_hole circle (at 1.27 29.22 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A57" thru_hole circle (at 3.81 30.49 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A58" thru_hole circle (at 1.27 31.76 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A59" thru_hole circle (at 3.81 33.03 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A60" thru_hole circle (at 1.27 34.3 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A61" thru_hole circle (at 3.81 35.57 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A62" thru_hole circle (at 1.27 36.84 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B1" thru_hole circle (at -1.27 -40.64 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B2" thru_hole circle (at -3.81 -39.37 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B3" thru_hole circle (at -1.27 -38.1 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B4" thru_hole circle (at -3.81 -36.83 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B5" thru_hole circle (at -1.27 -35.56 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B6" thru_hole circle (at -3.81 -34.29 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B7" thru_hole circle (at -1.27 -33.02 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B8" thru_hole circle (at -3.81 -31.75 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B9" thru_hole circle (at -1.27 -30.48 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B10" thru_hole circle (at -3.81 -29.21 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B11" thru_hole circle (at -1.27 -27.94 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B14" thru_hole circle (at -3.81 -24.13 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B15" thru_hole circle (at -1.27 -22.86 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B16" thru_hole circle (at -3.81 -21.59 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B17" thru_hole circle (at -1.27 -20.32 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B18" thru_hole circle (at -3.81 -19.05 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B19" thru_hole circle (at -1.27 -17.78 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B20" thru_hole circle (at -3.81 -16.51 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B21" thru_hole circle (at -1.27 -15.24 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B22" thru_hole circle (at -3.81 -13.97 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B23" thru_hole circle (at -1.27 -12.7 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B24" thru_hole circle (at -3.81 -11.43 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B25" thru_hole circle (at -1.27 -10.16 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B26" thru_hole circle (at -3.81 -8.89 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B27" thru_hole circle (at -1.27 -7.62 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B28" thru_hole circle (at -3.81 -6.35 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B29" thru_hole circle (at -1.27 -5.08 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B30" thru_hole circle (at -3.81 -3.81 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B31" thru_hole circle (at -1.27 -2.54 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B32" thru_hole circle (at -3.81 -1.27 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B33" thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B34" thru_hole circle (at -3.81 1.27 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B35" thru_hole circle (at -1.27 2.54 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B36" thru_hole circle (at -3.81 3.81 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B37" thru_hole circle (at -1.27 5.08 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B38" thru_hole circle (at -3.81 6.35 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B39" thru_hole circle (at -1.27 7.62 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B40" thru_hole circle (at -3.81 8.89 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B41" thru_hole circle (at -1.27 10.16 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B42" thru_hole circle (at -3.81 11.43 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B43" thru_hole circle (at -1.27 12.7 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B44" thru_hole circle (at -3.81 13.97 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B45" thru_hole circle (at -1.27 15.24 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B46" thru_hole circle (at -3.81 16.51 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B47" thru_hole circle (at -1.27 17.78 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B48" thru_hole circle (at -3.81 19.05 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B49" thru_hole circle (at -1.27 20.32 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B50" thru_hole circle (at -3.81 21.59 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B51" thru_hole circle (at -1.27 22.86 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B52" thru_hole circle (at -3.81 24.14 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B53" thru_hole circle (at -1.27 25.41 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B54" thru_hole circle (at -3.81 26.68 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B55" thru_hole circle (at -1.27 27.95 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B56" thru_hole circle (at -3.81 29.22 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B57" thru_hole circle (at -1.27 30.49 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B58" thru_hole circle (at -3.81 31.76 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B59" thru_hole circle (at -1.27 33.03 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B60" thru_hole circle (at -3.81 34.3 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B61" thru_hole circle (at -1.27 35.57 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B62" thru_hole circle (at -3.81 36.84 270) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "${KIPRJMOD}/A2900-Footprints/5145154-4.step"
    (offset (xyz 0 1.9 14))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
