(footprint AMPHENOL_10142333-10013MLF (layer F.Cu) (tedit 6413B922)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -35.565 -5.969 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_10142333-10013MLF (at -16.896 6.731 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -29.85 0.0) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A11 thru_hole circle (at -31.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A10 thru_hole circle (at -32.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A9 thru_hole circle (at -33.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at -34.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at -35.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at -36.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at -37.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at -39.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole rect (at -41.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -40.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -38.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A12 thru_hole circle (at -28.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A13 thru_hole circle (at -27.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A14 thru_hole circle (at -26.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A15 thru_hole circle (at -25.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A16 thru_hole circle (at -24.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A17 thru_hole circle (at -23.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A18 thru_hole circle (at -22.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B11 thru_hole circle (at -31.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -33.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -35.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at -37.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at -39.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at -41.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B13 thru_hole circle (at -27.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B15 thru_hole circle (at -25.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B17 thru_hole circle (at -23.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B10 thru_hole circle (at -32.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -34.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at -36.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at -38.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at -40.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B14 thru_hole circle (at -26.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B16 thru_hole circle (at -24.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B18 thru_hole circle (at -22.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -28.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A19 thru_hole circle (at -21.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A20 thru_hole circle (at -20.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A21 thru_hole circle (at -19.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A22 thru_hole circle (at -18.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A23 thru_hole circle (at -17.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A24 thru_hole circle (at -16.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A25 thru_hole circle (at -15.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A26 thru_hole circle (at -14.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A27 thru_hole circle (at -13.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A28 thru_hole circle (at -12.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A29 thru_hole circle (at -11.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A30 thru_hole circle (at -10.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A31 thru_hole circle (at -9.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A32 thru_hole circle (at -8.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A33 thru_hole circle (at -7.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A34 thru_hole circle (at -6.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A35 thru_hole circle (at -5.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A36 thru_hole circle (at -4.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A37 thru_hole circle (at -3.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A38 thru_hole circle (at -2.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A39 thru_hole circle (at -1.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A40 thru_hole circle (at -0.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A41 thru_hole circle (at 0.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A42 thru_hole circle (at 1.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A43 thru_hole circle (at 2.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A44 thru_hole circle (at 3.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A45 thru_hole circle (at 4.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A46 thru_hole circle (at 5.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A47 thru_hole circle (at 6.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A48 thru_hole circle (at 7.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A49 thru_hole circle (at 8.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B19 thru_hole circle (at -21.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B20 thru_hole circle (at -20.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B21 thru_hole circle (at -19.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B22 thru_hole circle (at -18.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B23 thru_hole circle (at -17.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B24 thru_hole circle (at -16.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B25 thru_hole circle (at -15.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B26 thru_hole circle (at -14.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B27 thru_hole circle (at -13.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B28 thru_hole circle (at -12.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B29 thru_hole circle (at -11.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B30 thru_hole circle (at -10.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B31 thru_hole circle (at -9.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B32 thru_hole circle (at -8.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B33 thru_hole circle (at -7.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B34 thru_hole circle (at -6.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B35 thru_hole circle (at -5.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B36 thru_hole circle (at -4.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B37 thru_hole circle (at -3.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B38 thru_hole circle (at -2.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B39 thru_hole circle (at -1.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B40 thru_hole circle (at -0.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B41 thru_hole circle (at 0.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B42 thru_hole circle (at 1.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B43 thru_hole circle (at 2.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B44 thru_hole circle (at 3.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B45 thru_hole circle (at 4.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B46 thru_hole circle (at 5.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B47 thru_hole circle (at 6.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B48 thru_hole circle (at 7.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B49 thru_hole circle (at 8.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 43.3 0.0) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A50 thru_hole circle (at 9.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A51 thru_hole circle (at 10.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A52 thru_hole circle (at 11.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A53 thru_hole circle (at 12.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A54 thru_hole circle (at 13.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A55 thru_hole circle (at 14.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A56 thru_hole circle (at 15.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A57 thru_hole circle (at 16.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A58 thru_hole circle (at 17.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A59 thru_hole circle (at 18.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A60 thru_hole circle (at 19.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A61 thru_hole circle (at 20.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A62 thru_hole circle (at 21.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A63 thru_hole circle (at 22.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A64 thru_hole circle (at 23.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A65 thru_hole circle (at 24.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A66 thru_hole circle (at 25.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A67 thru_hole circle (at 26.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A68 thru_hole circle (at 27.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A69 thru_hole circle (at 28.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A70 thru_hole circle (at 29.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A71 thru_hole circle (at 30.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A72 thru_hole circle (at 31.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A73 thru_hole circle (at 32.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A74 thru_hole circle (at 33.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A75 thru_hole circle (at 34.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A76 thru_hole circle (at 35.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A77 thru_hole circle (at 36.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A78 thru_hole circle (at 37.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A79 thru_hole circle (at 38.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A80 thru_hole circle (at 39.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A81 thru_hole circle (at 40.5 -1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A82 thru_hole circle (at 41.5 -3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B50 thru_hole circle (at 9.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B51 thru_hole circle (at 10.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B52 thru_hole circle (at 11.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B53 thru_hole circle (at 12.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B54 thru_hole circle (at 13.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B55 thru_hole circle (at 14.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B56 thru_hole circle (at 15.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B57 thru_hole circle (at 16.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B58 thru_hole circle (at 17.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B59 thru_hole circle (at 18.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B60 thru_hole circle (at 19.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B61 thru_hole circle (at 20.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B62 thru_hole circle (at 21.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B63 thru_hole circle (at 22.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B64 thru_hole circle (at 23.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B65 thru_hole circle (at 24.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B66 thru_hole circle (at 25.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B67 thru_hole circle (at 26.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B68 thru_hole circle (at 27.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B69 thru_hole circle (at 28.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B70 thru_hole circle (at 29.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B71 thru_hole circle (at 30.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B72 thru_hole circle (at 31.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B73 thru_hole circle (at 32.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B74 thru_hole circle (at 33.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B75 thru_hole circle (at 34.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B76 thru_hole circle (at 35.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B77 thru_hole circle (at 36.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B78 thru_hole circle (at 37.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B79 thru_hole circle (at 38.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B80 thru_hole circle (at 39.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B81 thru_hole circle (at 40.5 1.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B82 thru_hole circle (at 41.5 3.25) (size 1.288 1.288) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
)