(footprint "PGA179" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 26.67 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "PGA179" (at 0 0 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -26.5 -26.5) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers "F&B.Cu" "*.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -26.5 26.5) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers "F&B.Cu" "*.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 26.5 -26.5) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers "F&B.Cu" "*.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 26.5 26.5) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers "F&B.Cu" "*.Mask"))
  (pad "1" thru_hole roundrect (at 21.59 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask") (roundrect_rratio 0)
    (chamfer_ratio 0.2) (chamfer top_left top_right bottom_left bottom_right))
  (pad "2" thru_hole circle (at 19.05 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "3" thru_hole circle (at 16.51 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "4" thru_hole circle (at 13.97 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "5" thru_hole circle (at 11.43 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "6" thru_hole circle (at 8.89 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "7" thru_hole circle (at 6.35 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "8" thru_hole circle (at 3.81 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "9" thru_hole circle (at 1.27 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "10" thru_hole circle (at -1.27 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "11" thru_hole circle (at -3.81 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "12" thru_hole circle (at -6.35 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "13" thru_hole circle (at -8.89 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "14" thru_hole circle (at -11.43 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "15" thru_hole circle (at -13.97 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "16" thru_hole circle (at -16.51 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "17" thru_hole circle (at -19.05 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "18" thru_hole circle (at -21.59 21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "19" thru_hole circle (at 21.59 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "20" thru_hole circle (at 19.05 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "21" thru_hole circle (at 16.51 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "22" thru_hole circle (at 13.97 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "23" thru_hole circle (at 11.43 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "24" thru_hole circle (at 8.89 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "25" thru_hole circle (at 6.35 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "26" thru_hole circle (at 3.81 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "27" thru_hole circle (at 1.27 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "28" thru_hole circle (at -1.27 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "29" thru_hole circle (at -3.81 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "30" thru_hole circle (at -6.35 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "31" thru_hole circle (at -8.89 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "32" thru_hole circle (at -11.43 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "33" thru_hole circle (at -13.97 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "34" thru_hole circle (at -16.51 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "35" thru_hole circle (at -19.05 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "36" thru_hole circle (at -21.59 19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "37" thru_hole circle (at 21.59 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "38" thru_hole circle (at 19.05 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "39" thru_hole circle (at 16.51 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "40" thru_hole circle (at 13.97 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "41" thru_hole circle (at 11.43 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "42" thru_hole circle (at 8.89 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "43" thru_hole circle (at 6.35 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "44" thru_hole circle (at 3.81 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "45" thru_hole circle (at 1.27 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "46" thru_hole circle (at -1.27 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "47" thru_hole circle (at -3.81 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "48" thru_hole circle (at -6.35 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "49" thru_hole circle (at -8.89 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "50" thru_hole circle (at -11.43 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "51" thru_hole circle (at -13.97 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "52" thru_hole circle (at -16.51 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "53" thru_hole circle (at -19.05 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "54" thru_hole circle (at -21.59 16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "55" thru_hole circle (at 21.59 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "56" thru_hole circle (at 19.05 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "57" thru_hole circle (at 16.51 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "58" thru_hole circle (at -16.51 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "59" thru_hole circle (at -19.05 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "60" thru_hole circle (at -21.59 13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "61" thru_hole circle (at 21.59 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "62" thru_hole circle (at 19.05 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "63" thru_hole circle (at 16.51 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "64" thru_hole circle (at -16.51 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "65" thru_hole circle (at -19.05 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "66" thru_hole circle (at -21.59 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "67" thru_hole circle (at 21.59 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "68" thru_hole circle (at 19.05 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "69" thru_hole circle (at 16.51 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "70" thru_hole circle (at -16.51 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "71" thru_hole circle (at -19.05 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "72" thru_hole circle (at -21.59 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "73" thru_hole circle (at 21.59 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "74" thru_hole circle (at 19.05 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "75" thru_hole circle (at 16.51 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "76" thru_hole circle (at -16.51 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "77" thru_hole circle (at -19.05 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "78" thru_hole circle (at -21.59 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "79" thru_hole circle (at 21.59 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "80" thru_hole circle (at 19.05 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "81" thru_hole circle (at 16.51 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "82" thru_hole circle (at -16.51 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "83" thru_hole circle (at -19.05 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "84" thru_hole circle (at -21.59 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "85" thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "86" thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "87" thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "88" thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "89" thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "90" thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "91" thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "92" thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "93" thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "94" thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "95" thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "96" thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "97" thru_hole circle (at 21.59 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "98" thru_hole circle (at 19.05 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "99" thru_hole circle (at 16.51 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "100" thru_hole circle (at -16.51 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "101" thru_hole circle (at -19.05 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "102" thru_hole circle (at -21.59 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "103" thru_hole circle (at 21.59 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "104" thru_hole circle (at 19.05 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "105" thru_hole circle (at 16.51 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "106" thru_hole circle (at -16.51 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "107" thru_hole circle (at -19.05 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "108" thru_hole circle (at -21.59 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "109" thru_hole circle (at 21.59 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "110" thru_hole circle (at 19.05 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "111" thru_hole circle (at 16.51 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "112" thru_hole circle (at -16.51 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "113" thru_hole circle (at -19.05 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "114" thru_hole circle (at -21.59 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "115" thru_hole circle (at 21.59 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "116" thru_hole circle (at 19.05 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "117" thru_hole circle (at 16.51 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "118" thru_hole circle (at -16.51 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "119" thru_hole circle (at -19.05 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "120" thru_hole circle (at -21.59 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "121" thru_hole circle (at 21.59 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "122" thru_hole circle (at 19.05 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "123" thru_hole circle (at 16.51 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "124" thru_hole circle (at -16.51 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "125" thru_hole circle (at -19.05 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "126" thru_hole circle (at -21.59 -13.97) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "127" thru_hole circle (at 21.59 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "128" thru_hole circle (at 19.05 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "129" thru_hole circle (at 16.51 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "130" thru_hole circle (at 13.97 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "131" thru_hole circle (at 11.43 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "132" thru_hole circle (at 8.89 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "133" thru_hole circle (at 6.35 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "134" thru_hole circle (at 3.81 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "135" thru_hole circle (at 1.27 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "136" thru_hole circle (at -1.27 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "137" thru_hole circle (at -3.81 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "138" thru_hole circle (at -6.35 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "139" thru_hole circle (at -8.89 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "140" thru_hole circle (at -11.43 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "141" thru_hole circle (at -13.97 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "142" thru_hole circle (at -16.51 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "143" thru_hole circle (at -19.05 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "144" thru_hole circle (at -21.59 -16.51) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "145" thru_hole circle (at 21.59 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "146" thru_hole circle (at 19.05 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "147" thru_hole circle (at 16.51 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "148" thru_hole circle (at 13.97 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "149" thru_hole circle (at 11.43 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "150" thru_hole circle (at 8.89 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "151" thru_hole circle (at 6.35 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "152" thru_hole circle (at 3.81 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "153" thru_hole circle (at 1.27 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "154" thru_hole circle (at -1.27 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "155" thru_hole circle (at -3.81 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "156" thru_hole circle (at -6.35 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "157" thru_hole circle (at -8.89 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "158" thru_hole circle (at -11.43 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "159" thru_hole circle (at -13.97 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "160" thru_hole circle (at -16.51 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "161" thru_hole circle (at -19.05 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "162" thru_hole circle (at -21.59 -19.05) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "163" thru_hole circle (at 19.05 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "164" thru_hole circle (at 16.51 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "165" thru_hole circle (at 13.97 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "166" thru_hole circle (at 11.43 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "167" thru_hole circle (at 8.89 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "168" thru_hole circle (at 6.35 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "169" thru_hole circle (at 3.81 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "170" thru_hole circle (at 1.27 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "171" thru_hole circle (at -1.27 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "172" thru_hole circle (at -3.81 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "173" thru_hole circle (at -6.35 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "174" thru_hole circle (at -8.89 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "175" thru_hole circle (at -11.43 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "176" thru_hole circle (at -13.97 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "177" thru_hole circle (at -16.51 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "178" thru_hole circle (at -19.05 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "179" thru_hole circle (at -21.59 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
)
