(module SIM72 (layer F.Cu)
  (at 163.83 115.57)
  (descr "Support 72 pins pour barettes SIMM 32 bits")
  (tags SIMM)
  (fp_text reference REF** (at -18.542 -3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SIM72 (at 11.176 -3.302) (layer F.Fab))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3.048 3.048) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -55.88 0) (size 3.048 3.048) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 55.88 0) (size 3.048 3.048) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 47.625 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 46.355 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 45.085 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 43.815 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 42.545 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 41.275 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 40.005 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 38.735 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 37.465 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 36.195 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 34.925 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 33.655 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 32.385 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 31.115 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 29.845 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 28.575 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 27.305 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 26.035 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 24.765 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 23.495 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 22.225 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 20.955 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 19.685 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 18.415 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 17.145 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 15.875 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 14.605 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 13.335 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 12.065 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 10.795 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 9.525 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 8.255 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 6.985 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 5.715 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 4.445 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 3.175 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -3.175 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at -4.445 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at -5.715 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at -6.985 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at -8.255 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at -9.525 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at -10.795 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at -12.065 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at -13.335 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at -14.605 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at -15.875 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at -17.145 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at -18.415 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at -19.685 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at -20.955 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at -22.225 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at -23.495 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at -24.765 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at -26.035 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at -27.305 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at -28.575 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at -29.845 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at -31.115 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at -32.385 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at -33.655 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at -34.925 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at -36.195 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at -37.465 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at -38.735 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at -40.005 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at -41.275 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at -42.545 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at -43.815 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at -45.085 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at -46.355 1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at -47.625 -1.27) (size 1.143 1.143) (drill 0.635) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
)
