(footprint "TSOP-II-50_20.95x10.16mm_P0.8mm" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "50-lead TSOP typ II package")
  (tags "TSOPII TSOP2")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -11.2) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "TSOP-II-50_20.95x10.16mm_P0.8mm" (at 0 12) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0.8) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -5.75 -9.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -5.75 -8.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -5.75 -8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -5.75 -7.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -5.75 -6.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -5.75 -5.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -5.75 -4.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at -5.75 -4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -5.75 -3.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at -5.75 -2.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -5.75 -1.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at -5.75 -0.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at -5.75 0) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at -5.75 0.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at -5.75 1.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at -5.75 2.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at -5.75 3.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at -5.75 4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "19" smd rect (at -5.75 4.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd rect (at -5.75 5.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "21" smd rect (at -5.75 6.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "22" smd rect (at -5.75 7.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "23" smd rect (at -5.75 8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "24" smd rect (at -5.75 8.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "25" smd rect (at -5.75 9.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "26" smd rect (at 5.75 9.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "27" smd rect (at 5.75 8.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "28" smd rect (at 5.75 8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "29" smd rect (at 5.75 7.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "30" smd rect (at 5.75 6.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "31" smd rect (at 5.75 5.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "32" smd rect (at 5.75 4.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "33" smd rect (at 5.75 4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "34" smd rect (at 5.75 3.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "35" smd rect (at 5.75 2.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "36" smd rect (at 5.75 1.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "37" smd rect (at 5.75 0.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "38" smd rect (at 5.75 0) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "39" smd rect (at 5.75 -0.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "40" smd rect (at 5.75 -1.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "41" smd rect (at 5.75 -2.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "42" smd rect (at 5.75 -3.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "43" smd rect (at 5.75 -4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "44" smd rect (at 5.75 -4.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "45" smd rect (at 5.75 -5.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "46" smd rect (at 5.75 -6.4) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "47" smd rect (at 5.75 -7.2) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "48" smd rect (at 5.75 -8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "49" smd rect (at 5.75 -8.8) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "50" smd rect (at 5.75 -9.6) (size 1.51 0.458) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KICAD6_3DMODEL_DIR}/Package_SO.3dshapes/TSOP-II-54_22.2x10.16mm_P0.8mm.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
