(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "LF347" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 0 6.35 0))
    (property "Value" "LF347" (id 1) (at 0 0 0))
    (property "Footprint" "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" (id 2) (at 0 1.27 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 1.27 0))
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0))
    (symbol "LF347_1_1"
      (pin output line (at 8.89 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "~")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at -6.35 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "-")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at -6.35 1.27 0) (length 2.54)
        (name "+")
        (number "3")
      )
    )
    (symbol "LF347_2_1"
      (pin input line (at -6.35 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "-")
        (number "5")
      )
      (pin input line (at -6.35 1.27 0) (length 2.54)
        (name "+")
        (number "6")
      )
      (pin output line (at 8.89 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "~")
        (number "7")
      )
    )
    (symbol "LF347_3_1"
      (pin input line (at -6.35 2.54 0) (length 2.54)
        (name "+")
        (number "10")
      )
      (pin output line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
        (name "~")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at -6.35 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "-")
        (number "9")
      )
    )
    (symbol "LF347_4_1"
      (pin input line (at -6.35 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "-")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at -6.35 2.54 0) (length 2.54)
        (name "+")
        (number "13")
      )
      (pin output line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
        (name "~")
        (number "14")
      )
    )
    (symbol "LF347_5_1"
      (pin passive line (at 0 -8.89 90) (length 2.54)
        (name "V-")
        (number "11")
      )
      (pin passive line (at 0 7.62 270) (length 2.54)
        (name "V+")
        (number "4")
      )
    )
  )
)
