(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "MT16D832" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 0 13.97 0))
    (property "Value" "MT16D832" (id 1) (at 11.43 -50.8 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0))
    (symbol "MT16D832_0_1")
    (symbol "MT16D832_1_1"
      (pin power_in line (at -2.54 -48.26 90) (length 0) hide
        (name "GND")
        (number "1")
      )
      (pin power_in line (at -2.54 48.26 270) (length 0) hide
        (name "VCC")
        (number "10")
      )
      (pin input line (at -20.32 45.72 0) (length 7.62)
        (name "A0")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at -20.32 43.18 0) (length 7.62)
        (name "A1")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at -20.32 40.64 0) (length 7.62)
        (name "A2")
        (number "14")
      )
      (pin input line (at -20.32 38.1 0) (length 7.62)
        (name "A3")
        (number "15")
      )
      (pin input line (at -20.32 35.56 0) (length 7.62)
        (name "A4")
        (number "16")
      )
      (pin input line (at -20.32 33.02 0) (length 7.62)
        (name "A5")
        (number "17")
      )
      (pin input line (at -20.32 30.48 0) (length 7.62)
        (name "A6")
        (number "18")
      )
      (pin input line (at -20.32 20.32 0) (length 7.62)
        (name "A10/nc")
        (number "19")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 45.72 180) (length 7.62)
        (name "DQ0")
        (number "2")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 35.56 180) (length 7.62)
        (name "DQ4")
        (number "20")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -10.16 180) (length 7.62)
        (name "DQ20")
        (number "21")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 33.02 180) (length 7.62)
        (name "DQ5")
        (number "22")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -12.7 180) (length 7.62)
        (name "DQ21")
        (number "23")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 30.48 180) (length 7.62)
        (name "DQ6")
        (number "24")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -15.24 180) (length 7.62)
        (name "DQ22")
        (number "25")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 27.94 180) (length 7.62)
        (name "DQ7")
        (number "26")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -17.78 180) (length 7.62)
        (name "DQ23")
        (number "27")
      )
      (pin input line (at -20.32 27.94 0) (length 7.62)
        (name "A7")
        (number "28")
      )
      (pin input line (at -20.32 17.78 0) (length 7.62)
        (name "A11/nc")
        (number "29")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 0 180) (length 7.62)
        (name "DQ16")
        (number "3")
      )
      (pin power_in line (at 0 48.26 270) (length 0) hide
        (name "VCC")
        (number "30")
      )
      (pin input line (at -20.32 25.4 0) (length 7.62)
        (name "A8")
        (number "31")
      )
      (pin input line (at -20.32 22.86 0) (length 7.62)
        (name "A9")
        (number "32")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 2.54 0) (length 7.62)
        (name "NC/~{RAS3}")
        (number "33")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 12.7 0) (length 7.62)
        (name "~{RAS2}")
        (number "34")
      )
      (pin power_in line (at 0 -48.26 90) (length 0) hide
        (name "GND")
        (number "39")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 43.18 180) (length 7.62)
        (name "DQ1")
        (number "4")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 -5.08 0) (length 7.62)
        (name "~{CAS0}")
        (number "40")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 -10.16 0) (length 7.62)
        (name "~{CAS2}")
        (number "41")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "~{CAS3}")
        (number "42")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "~{CAS1}")
        (number "43")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 15.24 0) (length 7.62)
        (name "~{RAS0}")
        (number "44")
      )
      (pin input inverted (at -20.32 5.08 0) (length 7.62)
        (name "NC/~{RAS1}")
        (number "45")
      )
      (pin input line (at -20.32 -17.78 0) (length 7.62)
        (name "~{WE}")
        (number "47")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 22.86 180) (length 7.62)
        (name "DQ8")
        (number "49")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -2.54 180) (length 7.62)
        (name "DQ17")
        (number "5")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -22.86 180) (length 7.62)
        (name "DQ24")
        (number "50")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 20.32 180) (length 7.62)
        (name "DQ9")
        (number "51")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -25.4 180) (length 7.62)
        (name "DQ25")
        (number "52")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 17.78 180) (length 7.62)
        (name "DQ10")
        (number "53")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -27.94 180) (length 7.62)
        (name "DQ26")
        (number "54")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 15.24 180) (length 7.62)
        (name "DQ11")
        (number "55")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -30.48 180) (length 7.62)
        (name "DQ27")
        (number "56")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 12.7 180) (length 7.62)
        (name "DQ12")
        (number "57")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -33.02 180) (length 7.62)
        (name "DQ28")
        (number "58")
      )
      (pin power_in line (at 2.54 48.26 270) (length 0) hide
        (name "VCC")
        (number "59")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 40.64 180) (length 7.62)
        (name "DQ2")
        (number "6")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -35.56 180) (length 7.62)
        (name "DQ29")
        (number "60")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 10.16 180) (length 7.62)
        (name "DQ13")
        (number "61")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -38.1 180) (length 7.62)
        (name "DQ30")
        (number "62")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 7.62 180) (length 7.62)
        (name "DQ14")
        (number "63")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -40.64 180) (length 7.62)
        (name "DQ31")
        (number "64")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 5.08 180) (length 7.62)
        (name "DQ15")
        (number "65")
      )
      (pin input line (at -20.32 -22.86 0) (length 7.62)
        (name "PRD0")
        (number "67")
      )
      (pin input line (at -20.32 -25.4 0) (length 7.62)
        (name "PRD1")
        (number "68")
      )
      (pin input line (at -20.32 -27.94 0) (length 7.62)
        (name "PRD2")
        (number "69")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -5.08 180) (length 7.62)
        (name "DQ18")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at -20.32 -30.48 0) (length 7.62)
        (name "PRD3")
        (number "70")
      )
      (pin power_in line (at 2.54 -48.26 90) (length 0) hide
        (name "GND")
        (number "72")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 38.1 180) (length 7.62)
        (name "DQ3")
        (number "8")
      )
      (pin tri_state line (at 20.32 -7.62 180) (length 7.62)
        (name "DQ19")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
